사용자 설명서

translated by UGoni.

서문

1080P HD Digital waterproof video camera FULL HD Sport Camera를 구입해주셔서 감사합니다. 블라블라.

제품 개요

블라블라.

제품 기능

최대 방수 20M, 야외 및 수중 활동에 적합

1 / 2.5 5.0Mega pixel CMOS lens

1200 wide-angle, HD camera lens, 보다 자유롭게 촬영이 가능

향상된 진동 효과, 작동함에 있어 보다 편리하고 쉬운 모드변환

선택 가능한 비디오 해상도:

A. 720P60 : 1280*720P 60fps H.264 AVI

B. 720P30 : 1280*720P 30fps H.264 AVI

C. FULL HD30 : 1920*1080P 30fps H.264 AVI

D. 1080P30 : 1440*1080P 30fps H.264 AVI

10MP photo resolution, JPG format

2.5h내장된 고용량의 리튬배터리와 2.5시간의 지속적인 영상 녹화

Support HDMI and TV-out, easy to share more funs

Unique loop recording and audio recording function

Laser light help for fixing position of the target object

2 high brightness LED lights for night using

10시간까지 지속가능한 손전등 기능

Support MicroSD card up to 32 GB(CLASS 4 or above is recommended)

USB 2.0 Upnp

Support PC charging

제품 구조

각각 :

1. power / mode / up button

2. Charging LED light(yellow)

3. Recording / Playing / execute button

4. Led indicator / down button

5. LED indicator(red & blue & purple)

6. USB / AV-OUT / charging port

7. HDMI port

8. MicroSD card slot

9. Waterproof cover / Waterproof ring

10. Microphone hole

11. Laser light

12. LED lights

13. Camera lens

14. Base bracket

15. Mounting bracket

16. Combination reset button(Press and light button together)

설치

아래 사진에서 보듯이, FULL HD 스포츠 카메라는 손에 들거나 또는 클립, 브래킷과 함께 사용할 수 있습니다.;

뒷면 커버를 제거 : 회전과 동시에 밖으로 당기면 뒷면 커버를 제거할 수 있습니다.

장착 브래킷의 설치

표준 액세서리

사용자 설명서, USB 케이블, 어댑터, 가방, AV 케이블, HDMI 케이블, 마운팅 브래킷

기능 사양(1st-most bottom, 2nd-middle one, 3rd-most above)

시작

microSD카드를 삽입하고, 전원버튼을 2초가량 누르면, 진동과 함께 보라색 LED가 켜집니다. 장치가 초기화 상태로 들어가기 위해 장치가 진동할 때까지 잠시 기다려 주십시오. 보라색 LED 표시가 파란색으로 바뀌면 이 장치가 대기 모드로 진입한 것입니다.

장치가 초기화 상태로 들어감에는 microSD 카드의 데이터양에 따라 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

HD 1080P인 비디오 해상도를 얻기 위해서는 보다 효율적이고 부드러운 비디오품질 달성을 위하여 높은 속도의 microSD카드(CLASS 4 이상)를 사용하시기 바랍니다.

카메라와 TF카드의 적절한 호환성을 위하여, PC에서 microSD카드 포맷은 높은 호환성에 도달하지 않기 때문에, 처음 사용할 때 TV설정에서 microSD카드를 포맷하기를 권장합니다. TV설정에서 microSD카드를 포맷하면 보라색 표시와 같은 경고나 카메라가 자동으로 중지하는 등의 문제를 방지할 수 있습니다.

참고사항:

microSD카드 없이 전원을 키면, 보라색 표시등이 빠르게 깜빡이고 진동이 됩니다. 장치를 끄고 microSD를 삽입하세요.

2. 모드 전송

AV&HDMI 케이블을 연결하지 않은 상태에서는, 전원을 키면 장치는 자동으로 모드1로 진입합니다. “1st”버튼을 짧게 누르면, 아래의 3가지 모드를 순환합니다.:

Mode 1 : 동영상 녹화 대기 모드, 파란색 표시등이 지속.

Mode 2 : 사진 촬영 대기 모드, 빨간색 표시등이 지속.

Mode 3 : 음성 녹음 대기 모드, 보라색 표시등이 지속.

AV&HDMI 케이블이 연결되고, 전원을 키면 장치는 곧바로 모드1로 진입합니다. “1st”버튼을 짧게 누르면, 아래의 4가지 모드를 순환합니다.

Mode 1 : 동영상 녹화 대기 모드, 파란색 표시등이 지속.

Mode 2 : 사진 촬영 대기 모드, 빨간색 표시등이 지속.

Mode 3 : 동영상 및 사진 재생 모드, 보라색 표시등이 지속.

(이 모드에서 “1st”버튼을 길게 누르면 다음 모드로 들어갑니다)

Mode 4 : 음성 재생 모드, 보라색 표시등이 지속.

(이 모드에서 “1st”버튼을 길게 누르면 다음 모드로 들어갑니다)

참고사항:

1) 버튼을 눌러 카메라가 한번 진동하고 모드 표시등이 변경된 것은 작동이 적용된 것입니다. 다시 누르지 마십시오.

2) 오디오 녹음 대기 모드에서 동영상 녹화 대기 모드로 변환될 때에는 모드 버튼 “1st”를 작동하였을 때 장치가 두 번 진동합니다. 따라서 표시등을 보지 않고도 동영상 녹화 대기 모드로 진입한 것을 알 수 있습니다.

3) AV&HDMI 케이블을 연결 한 후에는, 장치는 재생 모드로만 진입합니다. 그 외에는 이 모드는 건너뜁니다.

4) TV에 연결한 후에는, 음성 녹음 모드는 사용할 수 없습니다.

5) 재생 모드일 때, “1st”버튼을 짧게 누르면 “상위”작동, 그리고 길게 누르면 “다음모드”작동. TV-out 기능 부분을 참고하십시오.

3. 동영상 녹화

장치를 켜고, “2nd”버튼을 짧게 누르면 카메라는 1회의 진동을 하고, 파란색 표시등이 천천히 깜빡이면서 녹화가 시작됩니다. 다시 “2nd”버튼을 짧게 누르면 파란색 표시등이 잠시 동안 빠르게 깜빡이고 장치가 1회 진동 후 파란색 표시등이 지속됩니다. 이로써 동영상녹화가 중지되고 저장된 것입니다.

참고사항:

1) 시스템 설정 비디오 해상도는 1280*720P 60fps 입니다, 이는 야외 익스트림 동영상 녹화에 적합합니다. 실내 빛이 어두울 때 선명하고 밝은 사진품질을 달성하기 위해서는 1280*720P 30fps 로 비디오 해상도를 설정하는 것이 좋습니다.

2) 비디오 해상도가 1280*720P 60fps 일 때, 어두운 장소에서 밝은 화질을 얻기 위한 영상이라면 장치는 야간모드로 자동 전환됩니다. 그와 동시에 프레임도 자동으로 30fps로 전환됩니다.

3) 덮어쓰기 기능이 꺼져있을 때에는, 4기가의 파일이 가득차면 자동으로 저장한 후, 새로운 파일을 기록하기 시작합니다.

4) 물속에서 사용하지 않을 때에는 보다 나은 음질을 위하여 뒷면의 커버를 제거하십시오.

5) 배터리를 다 쓰거나 3분 대기 모드(시간 슬롯은 설정할 수 있음)에서 microSD 카드가 가득차면(덮어쓰기 기능이 꺼져있을 때) 장치는 자동으로 종료합니다.

4. 루프 레코딩(덮어쓰기) 기능

- 시스템 매개변수 설정을 통해, 덮어쓰기 기능을 사용할 수 있습니다. “시스템 매개변수”장을 참조하시기 바랍니다.

덮어쓰기 기능을 시작하면, 장치는 자동으로 시스템의 시간 설정에 따라 동영상 파일을 저장합니다. 시스템 시간 설정은 2mins, 5mins, 15mins,세 가지 옵션이 있습니다.

5. 사진 촬영

장치가 켜진 상태에서, “1st”버튼을 짧게 누르면 빨간색 표시등이 지속되며 사진촬영 대기 모드가 됩니다. “2nd”버튼을 짧게 누르면 빨간색 표시등이 빠르게 깜빡이며 1회 진동됩니다. 이는 사진촬영과 저장이 성공적으로 끝났다는 것을 의미합니다. 그런 후 빨간색 표시등이 지속됩니다.

참고사항:

1) 사진을 촬영하는 동안 빨간색 표시등이 빠르게 깜빡이며, 더 나은 품질의 사진을 위해선 장치를 움직이지 마십시오.

2) 배터리를 다 쓰거나 3분 대기 모드(시간 슬롯은 설정할 수 있음)에서 microSD 카드가 가득차면(덮어쓰기 기능이 꺼져있을 때) 장치는 자동으로 종료합니다.

6. 음성 녹음

장치가 켜져 있을 때, “1st”버튼을 짧게 누르면 음성 녹음 대기 모드로 진입합니다.“2nd”버튼을 짧게 누르면 1회의 진동이 있고 보라색 표시등이 천천히 깜빡이며 장치는 음성 녹음을 시작합니다. 다시“2nd”버튼을 짧게 누르면 다시 1회의 진동이 옵니다. 이는 음성 녹음이 끝났으며 파일을 성공적으로 저장한 것입니다. 그리고 보라색 표시등이 지속됩니다.

참고사항:

1) 더 나은 품질의 음성 녹음을 위해서는 뒷면의 방수커버를 제거하십시오.

2) 배터리를 다 쓰거나 3분 대기 모드(시간 슬롯은 설정할 수 있음)에서 microSD 카드가 가득차면(덮어쓰기 기능이 꺼져있을 때) 장치는 자동으로 종료합니다.

7. LED and Laser light

장치는 2개의 고휘도 LED와 1개의 레이저를 제공합니다.

(TV-out재생 모드를 제외한)어떤 상태에서도 “3rd”버튼을 짧게 누르면 LED와 레이저는 5가지 모드를 순환합니다.

Mode 0 : 동작 없음.

Mode 1 : 30초 동안 켜져 있다 꺼짐.

Mode 2 : LED만 켜짐.

Mode 3 : 동영상 촬영하는 내내 레이저 포인트는 켜짐(점멸)..

Mode 4 : LED 깜빡깜빡 싸이키

참고사항:

1) 작동 버튼이 제대로 눌러질 때마다 장치가 진동합니다.

2) 어느 모드에서든 “3rd”버튼을 길게 누르면 LED나 레이저는 꺼집니다.

3) 모드 순환 : mode0 → mode1 → mode2 → mode3 → mode4 → mode0

8. Flashlight and laser positioning function

The unit has the single flashlight and laser positioning function. When this single function works, the DV system would come to the state of turning off, it would help to get more longer time for the usage. The way to operate as below details:

Long press LED&laser light button“3rd”, flashlight is lit up, short press LED&laser light button“3rd”, unit will circle in below 5 modes:

Mode 0 : Torch state : Flashlight is lit up and can be working up to 10h.

Mode 1 : The laser light is on for positioning purpose.

Mode 2 : The LED lights keep quickly flash in a high frequency to save flashlight energy.

Mode 3 : Laser light flashed slowly for intermittent laser positioning.

Mode 4 : Turn off all LED lights.

Notes:

1) When in the single flashlight/laser positioning function, it is common condition if there is no vibration after press buttons.

2) In any mode, long press LED&laser light button“3rd” and unit will transfer to mode 4(all lights go out)

3) The consequence of the mode circle is : mode0 → mode1 → mode2 → mode3 → mode4 → mode0

9. 끄기 및  장치 자동 꺼짐 기능

- 대기 모드에서 “1st”버튼을 2초간 누르면 보라색 표시등이 깜빡이고 장치가 3회 진동하면서 꺼집니다.

- 배터리를 다 쓰거나 3분 대기 모드(시간 슬롯은 설정할 수 있음)에서 microSD 카드가 가득차면(덮어쓰기 기능이 꺼져있을 때) 장치는 자동으로 종료합니다.

10. microSD 카드 오류 경고 및 장치 자동 꺼짐

microSD카드 미삽입, microSD카드 손상, microSD카드 저장공간 부족의 경우 경고 시스템이 작동됩니다. 그와 동시에 보라색 표시등과 장치의 진동이 빠르게 깜빡입니다. 그리고 15초 후 장치는 자동으로 꺼집니다.

11. 저전력 경고 및 자동 종료

배터리를 다 써 가는데 시스템이 작동중이면, 경고 시스템이 시작됩니다. 파란색과 빨간색 표시등이 천천히 깜빡거리고 진동 또한 천천히 울립니다. 그리고 15초 후 장치는 자동으로 꺼집니다.

12. 파일 다운로드 및 이동식 디스크 기능

컴퓨터 USB 슬롯에 장치를 연결합니다.

“1st”버튼을 눌러 장치를 켭니다. 이동식 디스크가 내 컴퓨터에 나타납니다. 이동식 디스크에 있는 사진이나 동영상, 오디오 기록 파일들을 볼 수 있으며, 또한 당신의 컴퓨터로 파일을 복사할 수 있습니다.

USB 1.1 포트가 컴퓨터에 연결되면, 당신의 컴퓨터에 동영상을 복사한 다음 재생하면 불안정한 재생을 방지할 수 있습니다.

참고사항:

1) 이 모드에서는 “3rd”버튼을 짧게 눌러 USB 테이블 램프로 사용할 수도 있습니다.

2) When connect to the USB, if the yellow indicator flash, it means the unit is in the state of power charging.

13. 충전

소켓에 AC 어댑터를 꽂으면 충전이 됩니다. 충전이 되는 동안 노란색 표시등이 지속됩니다. 충전이 완료되면 표시등은 꺼집니다. 충전시간은 약 3시간입니다.

장치는 또한 컴퓨터에 USB 케이블을 연결하여 충전할 수 있습니다. 충전시간의 연장을 방지하기 위하여 “1st” 전원 버튼을 누르지 마시오.

참고사항:

장치의 대기상태에서 충전을 하기 위하여 어댑터를 연결하고, 장치가 3분 동안 대기상태에 있는 경우 장치는 자동으로 꺼집니다. 하지만 충전은 계속됩니다.

14. 충전시 촬영

소켓에 AC 어댑터를 꽂고 카메라와 연결되면 “1st”전원버튼을 길게 누릅니다. 잠시 후 보라색 표시등이 파란색 표시등으로 변경되며, 장치는 1회의 진동을 하고 대기 모드로 들어갑니다. 그리고 노란색 표시등이 지속되며 충전 상태를 지속합니다. 그리고 이 경우 당신은 장치의 모든 기능을 작동할 수 있습니다.

참고사항:

장치가 3분(시간 설정은 변경할 수 있음)동안 대기상태이면 자동으로 꺼집니다. 그러나 충전 상태는 지속됩니다.

15. TV 재생 기능

1) 장치는 음성 및 동영상 출력에 있어 AV와 HDMI 두 가지 옵션이 있습니다. 보다 나은 HD 영상출력을 위해 HDMI 출력을 사용하는 것이 좋습니다.

A. AV케이블. 카메라의 USB 및 AV-out 포트에 AV케이블을 연결하고, 노란색 플러그는 TV의 비디오 입력 포트(노락색) 에 연결하고, 흰색 플러그는 TV의 오디오 입력 포트(흰색)에 연결합니다. TV사용자 설명서를 참조하여 신호 입력을 설정하십시오.

B. HDMI케이블. 카메라의 HDMI포트에 HDMI케이블의 한쪽 플러그를 연결하고, 다른 플러그는 TV HDMI 포트와 연결하십시오. TV사용자 설명서를 참조하여 신호 입력을 설정하십시오.

2) 카메라를 켜면, POWER LOGO와 짧은 경고임이 들리고, 파란색 표시등이 지속되며 장치는 대기 모드로 진입합니다.

3) 동영상 재생 : “모드 전송”장에 따라, “1st”버튼을 짧게 누르면 동영상이 재생되며 보라색 표시등이 지속됩니다. 그리고 둘러보기 위해 “1st”버튼 혹은 “3rd”버튼을 누르십시오. “2nd” 버튼을 짧게 누르면 재생 인터페이스로 “2nd”버튼을 한 번 더 누르면 동영상 재생이 됩니다.

재생 중 다음과 같은 버튼 기능;

A. “2nd”버튼을 짧게 누르면, 정지 또는 재생.

B. “2nd”을 길게 누르면, 이전 메뉴로.

C. 동영상을 재생 중에, “3rd”버튼을 길게 누르거나 “1st”버튼을 누르면, 앞이나 뒤로 동영상을 빠르게 재생합니다.

4) 사진 재생 : “모드 전송”장에 따라, “1st”버튼을 짧게 누르면 동영상이나 사진 재생 모드이며, 보라색 표시등이 지속됩니다. 그리고 둘러보기 위해 “1st” 버튼을 누르거나 “3rd”버튼을 누릅니다. “2nd”버튼을 짧게 누르면 재생 인터페이스로 “2nd”버튼을 한 번 더 누르면 사진이 자동으로 재생됩니다.

재생 중 다음과 같은 버튼 기능;

A. “2nd”버튼을 짧게 누르면, 정지 또는 재생.

B. “2nd”버튼을 길게 누르면 이전 메뉴로.

C. 재생 일시 정지일 때, “3rd”버튼을 짧게 누르거나 “1st”버튼을 짧게 누르면 다음, 이전으로 재생할 수 있음.

5) 음성 재생: “모드 전송”장에 따라, “1st”버튼을 짧게 누르면 음성 재생 모드이며, 보라색 표시등이 지속됩니다. 그리고 둘러보기 위해 “1st” 버튼을 누르거나 “3rd”버튼을 누릅니다. “2nd”버튼을 짧게 누르면 재생 인터페이스로 “2nd”버튼을 한 번 더 누르면 음성이 재생됩니다.

재생 중 다음과 같은 버튼 기능;

A. “2nd”버튼을 짧게 누르면, 정지 또는 재생.

B. “2nd”버튼을 길게 누르면 이전 메뉴로.

C. 음성을 재생 중에, “3rd”버튼을 길게 누르거나 “1st”버튼을 누르면, 앞이나 뒤로 음성을 빠르게 재생합니다.

참고사항:

1) 동영상 파일의 용량이 너무 큰 경우, 이 동영상을 재생하려면 잠시 기다려야 합니다.

2) 장치가 동영상 재생 상태에 있을 때, 더 나은 오디오 품질을 위해 TV볼륨을 조정합니다.

3) 더 나은 오디오 및 비디오 품질을 위해 HDMI케이블이 좋습니다.

4) AV&HDMI 케이블로 연결을 설정하면, 장치는 자동으로 모드 1로 진입합니다. “1st”버튼을 누르면 아래의 4가지 모드를 순환합니다.

translated by UGoni.

Mode 1 : 동영상 녹화 대기 모드, 파란색 표시등이 지속.

Mode 2 : 사진 촬영 대기 모드, 빨간색 표시등 지속.

Mode 3 : 동영상 및 사진 촬영 재생 모드, 보라색 표시등이 지속.

(이 모드에서 “1st”버튼을 길게 누르면 다음 모드로 들어갑니다.)

Mode 4 : 음성 재생 모드, 보라색 표시등이 지속.

(이 모드에서 “1st”버튼을 길게 누르면 다음 모드로 들어갑니다)

16. Shoot when connect to TV

“TV 재생 기능”장을 참조하십시오.

17. 시스템 매개변수 설정

“TV 재생 기능”장을 참조하십시오. AV&HDMI 케이블로 TV에 연결하면 장치는 대기 모드로 진입합니다. “2nd”버튼을 길게 누르면 TV는 시스템 매개변수 설정창을 표시합니다. 버튼의 기능;

A. “2nd”버튼을 짧게 눌러 선택 및 종료.

B. “1st”버튼을 짧게 눌러 위로, “3st”버튼을 짧게 눌러 아래로

C. “2nd”버튼을 길게 눌러 설정 항목 저장 및 종료.

화질 설정:

- RESOLUTION: 720P30fps, 720P60fps, 1080P30fps, FULL HD30fps initial setting is 720p 60fps

A. 720P30: 1280*720P 30fps

B. 720P60: 1280*720P 60fps, suits for outdoor extreme sports video recording. We suggest you set up frame number as 30fps to achieve clearer and brighter photo quality when indoor light is dark.

C. 1080P30: 1440*1080P 30fps,

D. FULL HD30: 1920*1080P 30fps, Full HD shooting

Notes:

1) 사진 품질과 메모리 용량의 소비는 비디오 해상도에 따라 상이하니 사용 환경에 적합한 해상도를 설정하십시오.

2) 보다 효율적이고 부드러운 비디오품질 달성을 위하여 높은 속도의 microSD카드(CLASS 4 이상)를 사용하시기 바랍니다.

3) 비디오 해상도가 1280*720P 60fps 일 때, 어두운 장소에서 밝은 화질을 얻기 위한 영상이라면 장치는 야간모드로 자동 전환됩니다. 그와 동시에 프레임도 자동으로 30fps로 전환됩니다.

QUALITY: H, M, L

Illustration : A high video quality setting, higher video quality would get, and at the same time higher memory capacity consumption.

Notes:

Please use a brand high-speed(CLASS 4 or above) microSD card to achieve better and more fluent photo quality.

PHOTO SIZE : 5M, 8M, 12M

Illustration :

1) 5MP = photo resolution is 2592*1944

8MP = photo resolution is 3200*2400

12MP = photo resolution is 4000*3000

2) Photo size and memory capacity consumtion depend on photo resolution.

TIME STAMP : DATE / TIME, OFF

Illustration : It is used for opening or closing images watermark makers.

FLICKER : AUTO, 60Hz, 50Hz

Illustration : Setting up light source frequency according to grid frequency to cancel shooting flashing under the lamp.

TV TYPE : NTSC, PAL

Illustration : Choose right video format both for camera and TV during using TV-OUT function, otherwise TV will show the inharmonious color problem.

TIME AND DATE : YEAR.MONTH.DATE HOUR:MINUTE

Illustration : If the time stamp shown on video and photos is wrong, please set up correct time and date through this setting.

Button Function:

A. Up button“1st” or down button“3rd” used for upward or downward correcting.

B. Enter button“2nd” used for saving and quitting setting.

RECORD OVERWRITE : OFF, 2MIN, 5MIN, 15MIN

Illustration : Setting up loop recording function:

Intial setting is OFF, unit will shut down automatically during shooting when memory is full.

After setting up 2MIN, 5MIN, unit will save the recording video when reaching this timing length. When TF card is full, unit will delete the former videos automatically one by one to acquire relevant space to store new videos.

BEEP SOUND: ON, OFF

Illustration : This function for the purpose of turning on or turning off the button beep sound after connecting to TV.

FORMAT : YES, NO

Illustration : Used for resetting microSD card.

Notes:

After Choosing YES, all files in mocroSD card will be deleted, so please take care this point.

AUTO POWER OFF : 1MIN, 2MIN, 3MIN, 5MIN, OFF

Illustration : After setting the related auto power off time, the unit would shout down automatically if there is operation.

Notes:

If you set on the “OFF” state, unit would not shut down automatically even there is not operation.

DEFAULT SETTING : YES, NO

Illustration : If you want to reset the system, choose YES, and short press enter button“2nd”. System parameters will return to factory default and unit will restart.

FIRMWARE VERSION :

Illustration : Use for viewing the software version and related information.

18. 시스템 재설정

장치가 알 수 없는 이유로 작동하지 않는 경우, 장치를 재설정하기 위해 “1st”와 “3rd”버튼을 동시에 누르면, 장치는 종료됩니다. 기능을 작동하기 위해 장치를 켜십시오.

참고사항:

장치를 재설정 한 후, 장치가 작동하기 위해 3초간 기다려 주십시오.

Lens	5 Mega pixel 1/ 2.5″ CMOS sensor
Photo Resolution	12M 4000*3000 JPG Approx. 900pcs/4GB
	8M 3200*2400 JPG Approx. 1200PCS/4GB
	5M 2592*1944 JPG Approx. 1700PCS/4GB
Video Resolution	Video size		QUALITY : H	QUALITY : M	QUALITY : L
	1920*1080P 30fps H.264 AVI		Approx. 41min(4GB)	Approx. 49min(4GB)	Approx. 62min(4GB)
	1440*1080P 30fps H.264 AVI		Approx. 41min(4GB)	Approx. 49min(4GB)	Approx. 62min(4GB)
	1280*720P 60fps H.264 AVI		Approx. 41min(4GB)	Approx. 54min(4GB)	Approx. 82min(4GB)
	1280*720P 30fps H.264 AVI		Approx. 62min(4GB)	Approx. 82min(4GB)	Approx. 123min(4GB)
Audio Recording		ADPCM WAV format 48Khz, Mono approx. 22h/4GB
Min. Illumination		1LUX
Single torch function usage time		Around 10hours
Laser distance		20M(indoor)
Scanning Frequency		Auto, 60Hz, 50Hz
Signal system		NTSC, PAL
Vibration hint		Support
Battery Capacity		3.7 V / 1000 mAh
Power consumption		1.5 W
Video time		Around 2.5h(turn off all the LED with 4GB memory)
Supplied Voltage		DC5V 1A or above
Power charging time		Around 3h
USB Jack		USB 2.0 High Speed
HDMI		Support
SD card capacity		2GB – 32GB
Waterproof		IPX8 20meters
Weight		86g
Dimension		91(L) * 41(H) * 36(W) (mm)
OS support		Microsoft Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/mac10.4 or above

Notes :

The video time related to the memory consumption and video situation, the real time date would be some different with the date we mentioned above.