□□모터□

□□모터□

□□□배터리

전원스위치

□수신기커넥터

원터치 SETUP버튼

FET&히트싱크

적색LED

녹색LED

REDWIND

◎제품의 특징 및 장점

●컴퓨터 방식의 전자변속기로서 1□의 고주파를 사용하여 부드러운 변속이 가능합니다.

●고효율 대용량의 최고급 FET를 사용하여 외제 전자 변속기에 비하여 전혀 손색이 없습니다.

●전후진겸용으로 후진 시에도 변속이 가능하며 갑작스러운 후진 시에도 변속기 스스로 속도를 제어하여 회로를 보호합니다.

●반드시 15턴 이상의 모터를 사용해 주십시오.

●원터치 셋업 방식으로 사용이 간편합니다.

●온도 센서가 내장되어 있어 연속된 과부하로부터 변속기를 보호합니다.□이 경우 변속기의 적색LED와 녹색LED가 교대로 깜박입니다.

●온로드에 필수적인 ABS기능이 내장되어 있습니다.

●산와(SANWA)수신기 사용 시 3분간 오접속에 의한 파손을 방지합니다.

◎설정(SET-UP)방법

□조종기의 모든 트림을 중앙에 맞추고 디지털 조종기는 모든 설정을 100%에 맞추십시오. 모든 배선을 연결하십시오.

□조종기를 켜고 변속기 스위치를 켜면 녹색LED가 들어오거나 모터가 그냥 돌 수가 있습니다.

□SETUP 버튼을 약 1초간 누르면 녹색LED가  깜빡이고 모터가 정지합니다.

□조종기의 스로틀 스틱(CH2)을 본인이 원하는 만큼 전진 쪽으로 조종하면 적색LED가 켜지며 최고 속도가 설정됩니다.

□전진을 설정한 후 그대로 스틱(CH2)을 반대로 내리면 후진이 설정되며 녹색LED와 적색LED가 동시에 켜집니다.

□이 때 스틱(CH2)을 중앙에 놓으면 녹색LED와 적색LED가 교대로 깜빡입니다.

또는

□-□ ABS 기능을 사용할 때

□LED가 교대로 깜박일 때 스틱을 위나 아래로 움직여 주면 적색LED가 깜박입니다. 다시 스틱을 중립에 놓으면 약 3초 후 녹색LED가 켜지고 설정이 완료됩니다.

□-□ ABS 기능을 사용하지 않을 때

□LED가 교대로 깜박일 때 스틱을 중립에 그대로 놓아두면 잠시 후 녹색LED가 켜지고 설정이 완료됩니다.

◎배선 방법 (그림 참조)

※변속기의 배선에는 커넥터가 부착되어 있습니다.

□변속기의 □검정색 전선□배터리 □(마이너스)극에

□변속기의 □파란색 전선□모터 □(마이너스)극에

□변속기의 □빨간색 전선□배터리 □(플러스)극에

□변속기의 □흰색 전선□모터 □(플러스)극에

..각각 접속시키십시오.

□□수신기커넥터를 수신기 CH2에 연결하십시오.

□주의  산와(SANWA) 수신기를 사용하실 때는 반드시 구매하신 곳에 배선을 문의하시기 바랍니다.

◎TECHNICAL DATA

●입력 전압 : 6V - 12V	●최대 전류 : 210A

●연속 전류 : 64A	●테스트 전류 : 18A

●내부 저항 : 0.016□	●주파수 : 1000□

□사용할 때의 주의 사항

●산와(SANWA) 수신기를 사용할 때는 배선에 주의하십시오.

●전후진 겸용 변속기에는 절대로 쇼트키 다이오드를 사용해서는 안됩니다.

●전자 변속기에 무리가 가지 않도록 모터의 턴 수와 차에 맞게 기어비를 맞추고 사용하십시오.

●12V를 초과하는 입력전압을 사용하지 마십시오.

●변속기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

●변속기를 분해하거나 변속기에 무리한 충격을 가하지 마십시오.

◎각 부분의 명칭과 용도

□ 제품을 사용하시기 전에 본 사용 설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다. □

□사용 설명서□

RCLine REDWIND SPEED CONTROLLER

성지 전자

사용시 궁금한 사항이나 꼭 개선해야 할 사항은

아래 전화번호로 연락 바랍니다.

☞02-568-8573

A/S 보내실 곳:

서울특별시 강남구 대치동 939-28호 윤성 빌딩 104호

성지 A/S 담당자   □135-280