www.sjproporc.com

SJPROPO 서울특별시 강남구 대치동 939-28호 윤성 빌딩 104호

©2006 SJPROPO INC.

SWALLOW

AC/DC 2

DIGITAL CHARGER & DISCHARGER

사용설명서

● 주의 사항: 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽으십시오.

SJ PROPO 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

★ 제품의 성능을 최대한 발휘하기 위하여 본 설명서를 주의깊게 읽고, 나중에 참조할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오.

● 본 제품은 각종 RC와 전동건에 사용되는 니카드(NiCd), 니켈 수소(Ni-MH), 리튬 이온(LI-ion), 리튬 폴리머(Li-Po) 배터리, 납축전지의 충․방전을 위해 설계, 제작되었습니다. 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

● 수명이 다 되었거나 손상된 배터리를 사용하지 마십시오.

● 입력전원으로는 AC110-220V /실제 자동차용 12V 납 축전지나 신뢰성 있는 메이커의 12V 파워서플라이를 사용하십시오. 파워 서플라이는 5A이상 용량의 제품을 사용하십시오.

● 충전 전류를 잘못 설정하면 배터리에 따라 이상 발열, 셀의 파괴, 배터리액의 누출이 있을 수 있으니 배터리에 적합한 전류를 설정하십시오.

● 본 제품을 사용하실 때는 통풍이 잘 되는 곳에서 사용하시고 주변에 열기구, 인화성물질이 있는 곳, 화재의 위험성이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

습기가 많은 곳이나 물기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

● 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 이 경우 A/S가 불가능합니다.

● 차량용 납 축전지를 입력 전원으로 사용할 때에는 차량의 표면에 본 제품의 OUT PUT 집게가 닿지 않도록 주의하십시오. 충전기에 치명적인 손상이 일어납니다.

● 본 제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

● 송신기 배터리 충․방전시는 항상 송신기 본체와 분리 후 사용하시고 전류는 절대로 1A를 넘기지 마십시오. 일반 잭으로 충전하면 송신기 케이스가 녹습니다.

● 본 제품에 이상이 있다고 판단하기에 앞서 "참고사항(8page)"장과 일반적인 오류에 대한 “문제해결(9page)”장을 반드시 읽으십시오.

● 리튬 이온/리튬 폴리머 배터리를 사용할 때는 반드시 “리튬 이온/리튬 폴리머 배터리 사용시의 유의 사항(10page)“을 먼저 읽으신 후 제품을 사용하시기 바랍니다.

리듐 계통의 배터리는 별매품 LCB-5C를 꼭 사용 하시기 바랍니다.

● 제품의 특징

● 마이크로 프로세서에 의해 제어되는 충․방전 시스템

● 니켈 카드늄(NiCD), 니켈 수소(Ni-MH), 리튬 이온(Li-Ion), 리튬 폴리머 배터리 및 납축전지 모두 충․방전 가능 (납축전지 2-12V 선택 가능)

● 니카드 및 수소 : 델타 피크 검출 방식을 채용,  리듐 및 납축전지 : 전압 검출 방식

● 2행 16열의 LCD 표시창을 탑재 (BACK LIGHT )

● 3.6V & 3.7V 리튬 이온 배터리 선택 기능  (3.6-18V / 3.7-18.5V ) 1-5 셀 까지

● 충전 전류: 0.1A～5.0A 가변  ( 니카드 /수소 1-14셀(1.2-16.8V) 충전 가능)

● 방전 전류: 10～1000㎃ 가변   ( 니카드 /수소 1-14셀(1.2-16.8V) 방전 가능)

● 사이클 모드( 충전후 방전/ 방전후 충전) (NiCD & Ni-MH)

● 입력/출력단자 역접속 보호 기능

● 입력 전원: AC 110-220V / DC 12V  /충전기 내부 5A 파워서플라이 내장

-1-

● 사용 준비

①전원 코드를 AC 코드에 /입력 전원 코드를 DC 12V 전원에 연결합니다. (둘중에 하나만)

SWALLOW AC/DC2

CHARGER

위의 화면이 나오고 약 1초 후에 설정 화면이 표시됩니다.

② 배터리 접속용 코드를 OUT PUT 단자에 꼽고 배터리에 연결합니다. 이 때 극성(빨간색:⊕, 검은색:⊖)에 주의하십시오.

ꏗ배터리 접속용 코드는 반드시 순정 코드만을 사용하시고 코드를 자르지 마십시오.

● 배터리 종류 선택하기

설정에 들어가기에 앞서 충․방전하고자 하는 배터리의 종류를 선택합니다.

BATT TYPE 버튼을 누르면 배터리의 종류가 바뀝니다.

니카드 배터리

NiCd CHARGE

C=50A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

↓

니켈 수소 배터리

NiMH CHARGE

C=50A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

↓

리튬 이온 배터리

LiIO CHARGE

C=2100mAh 7.4VP

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

↓

납 축전지

PB CHARGE

C=3.0A   12Vpack

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

※ ENTER/START/STOP 버튼은 누르고 있는 시간에 따라 기능이 다르게 작용됩니다. 즉 1초 미만으로 짧게 눌렀을 때와 1초 이상 길게 누를 때는 기능이 달라집니다.

● 니카드(NiCd) 배터리 충․방전하기

● 니카드 배터리 충전하기

① BATT TYPE 버튼을 눌러 니카드 배터리 충전 모드로 들어갑니다.

NiCd CHARGE

C=3.0A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

② ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 충전 전류 표시가 깜박입니다.

NiCd CHARGE

C=3.0A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

③ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 원하는 충전 전류를 설정합니다.

NiCd CHARGE

C=3.0A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

-2-

④ ENTER/START/STOP 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 충전이 시작됩니다.

NiCd CHARGE

C=3.0A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

↓

BATTERY CHECK

PLEASE WAIT....

↓

CHG  0:00    00000

NC +3.00     1.200

● 니카드 배터리 방전하기

① 니카드 배터리 충전 모드에서 INC(+) 버튼을 눌러 방전 모드로 들어갑니다.

NiCd CHARGE

C=3.0A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiCd DISCHARGE

D=500mA     4.8V

② ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 방전 전류 표시가 깜박입니다.

NiCd DISCHARGE

D=0.5A  4.8V

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiCd DISCHARGE

D=0.5A  4.8V

③ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 원하는 방전 전류를 설정합니다.

NiCd DISCHARGE

D=0.5A 4.8V

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

④ ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 방전 종료 전압 표시가 깜박입니다.

NiCd DISCHARGE

D=0.5A 4.8V

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiCd DISCHARGE

D=0.5A 4.8V

⑤ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 원하는 방전 종료 전압을 설정합니다.

※ 방전 종료 전압은 (배터리 셀 수) x 0.9V를 추천합니다.

NiCd DISCHARGE

D=0.5A 4.8V

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

⑥ ENTER/START/STOP 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 방전이 시작됩니다.

NiCd DISCHARGE

D=0.5A 4.8V

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

↓

BATTERY CHECK

PLEASE WAIT....

↓

DCH  0:00    00000

NC -3.00     1.200

-3-

● 니카드 배터리 사이클 하기

① 니카드 배터리 방전 모드에서 INC(+) 버튼을 눌러 사이클 모드로 들어갑니다.

NiCd DISCHARGE

D=0.5A 4.8V

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

② ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 사이클 종류 표시가 깜박입니다.

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

③ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 원하는 사이클 종류를 설정합니다.

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

※D->C : 방전 후 충전 / C->D : 충전 후 방전

④ ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 사이클 회수 표시가 깜박입니다.

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

⑤ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 원하는 사이클 회수를 설정합니다.

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

⑥ ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 충전 전류 표시가 깜박입니다.

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

⑦ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 원하는 충전 전류를 설정합니다.

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

⑧ ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 방전 전류 표시가 깜박입니다.

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

⑨ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 원하는 방전 전류를 설정합니다.

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

ꊈ ENTER/START/STOP 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 사이클이 시작됩니다.

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

↓

-4-

↓

BATTERY CHECK

PLEASE WAIT....

↓

D->C 0:00    00000

NC -3.00     1.200

● 니켈 수소 (NiMH) 배터리 충․방전하기

● 니켈 수소 배터리 충전하기

① BATT TYPE 버튼을 눌러 니켈 수소 배터리 충전 모드로 들어갑니다.

NiMH CHARGE

C=3.0A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

② 이후의 과정은 니카드 배터리를 충전할 때와 같습니다.

● 니켈 수소 배터리 방전하기

① 니켈 수소 배터리 충전 모드에서 INC(+) 버튼을 눌러 방전 모드로 들어갑니다.

NiMH CHARGE

C=3.0A

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiMH DISCHARGE

D=0.5A     4.8V

② 이후의 과정은 니카드 배터리를 방전할 때와 같습니다.

● 니켈 수소 배터리 사이클 하기

① 니켈 수소 배터리 방전 모드에서 INC(+) 버튼을 눌러 사이클 모드로 들어갑니다.

NiMH DISCHARGE

D=0.5A     4.8V

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

NiCd CYCLE D->C 5

C=3.0A    D=0.5A

② 이후의 과정은 니카드 배터리를 방전할 때와 같습니다.

● 리튬 이온 (Li-ion), 리튬 폴리머 배터리 충․ 방전하기

● 리튬 폴리머 배터리 충전하기 (예 리듐폴리머 7.4V 2100mAh 배터리)

① BATT TYPE 버튼을 눌러 리튬 이온 배터리 충전 모드로 들어갑니다.

LiPo  CHARGER

C=2100mAh   7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

② ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 배터리 전류 용량 표시가 깜박입니다.

LiPo  CHARGER

C=2100mAh   7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

LiPo  CHARGER

C=2100mAh   7.4Vp

③ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 원하는 배터리의  전류 용량을 설정합니다.

LiPo  CHARGER

C=2100mAh   7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

-5-

④ ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 배터리 팩 표시가 깜박입니다.

LiPo  CHARGER

C=2100mAh   7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

LiPo  CHARGER

C=2100mAh   7.4Vp

⑤ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 충전하려는 배터리 팩의 전압을 선택합니다.

LiPo  CHARGER

C=2100mAh   7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

⑥ ENTER/START/STOP 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 충전이 시작됩니다.

LiPo  CHARGER

C=2100mAh   7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

↓

BATTERY CHECK

PLEASE WAIT....

↓

CHG  0:00    00000

Li  +3.00     1.200

●리튬 이온 배터리 방전하기 (예 7.4V 리듐이온을 1A 로 방전시)

① 리튬 이온 배터리 충전 모드에서 INC(+) 버튼을 눌러 방전 모드로 들어갑니다.

LiIo CHARGE

C=2100mAh  7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

LiPo DISCHARGE

D=1.00A     7.4Vp

② ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 방전 전류 표시가 깜박입니다.

LiPo DISCHARGE

D=1.00A     7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

LiPo DISCHARGE

D=1.00A     7.4Vp

③ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 원하는 방전 전류를 설정합니다.

LiPo DISCHARGE

D=1.00A     7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

④ ENTER/START/STOP 버튼을 짧게 누르면 배터리 팩 표시가 깜박입니다.

LiPo DISCHARGE

D=1.00A     7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

LiPo DISCHARGE

D=1.00A     7.4Vp

⑤ DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 방전하려는 배터리 팩의 전압을 선택합니다.

LiPo DISCHARGE

D=1.00A     7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

⑥ ENTER/START/STOP 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 방전이 시작됩니다.

LiPo DISCHARGE

D=1.00A     7.4Vp

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

↓

-6-

↓

BATTERY CHECK

PLEASE WAIT....

↓

DCH  0:00    00000

Li  -3.00     1.200

※리튬 이온 배터리에는 사이클 기능이 없습니다.

● 납 축전지(PB) 충․ 방전하기

● 납 축전지 충전하기

① BATT TYPE 버튼을 눌러 납 축전지 충전 모드로 들어갑니다.

PB CHARGE

C=3.0A     12Vpack

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

② 이후의 과정은 리튬 이온 배터리를 충전할 때와 같습니다. (2-12V) 선택 가능

● 납 축전지 방전하기  (방전은 될수 있는한 하지 마십시오)

① 납 축전지 충전 모드에서 INC(+) 버튼을 눌러 방전 모드로 들어갑니다.

PB CHARGE

C=3.0A     12Vpack

BATT TYPE  DEC       INC     ENTER

START/STOP

PB DISCHARGE

D=.50A     12Vpack

② 이후의 과정은 리튬 이온 배터리를 방전할 때와 같습니다.

※납 축전지에는 사이클 기능이 없습니다. (방전시 배터리가 망가질수 있습니다)

● 충․ 방전 중의 화면 표시

작동 상태      자동 시간    충․방전 용량

CHG  0:00    00000

NC +3.00     1.200

배터리 종류    충․방전 전류    배터리 전압

● 작동 상태

CHG	충전 모드	DCH	방전 모드
C->D	충전 후 방전 사이클 모드	D->C	방전 후 충전 사이클 모드

※사이클 모드에서 C가 깜박일 때는 현재 충전 중, D가 깜박일 때는 현재 방전 중입니다.

● 배터리 종류 NC: 니카드 배터리 NH: 니켈 수소 배터리  Lp 리튬 폴리머 배터리  PB: 납축전지 Lilo/Lipo 배터리 선택(리듐충전 화면에서 INC 버튼을 2번 누르면 배터리 선택입니다.)이때 ENTER를 누르고 DEC/INC를 눌러 배터리를 선택 하십시오

● 충․방전 동작 중에 ENTER/START/STOP 버튼을  누르면 충․방전이 중지됩니다.

● 충.방전 종료후 ENTER를 누르고 BATT TYPE을 2초 누르면 입력전압 배터리 전압 용량

피크전압 평균전압등을 보실수 있습니다.

● 화살표가 깜빡이는 것은 충전기를 식히는시간 입니다.

-7-

● 충․방전 종료 후의 화면

INPUT      =12.00V

OUTPUT    =13.18V

⇔

ChgCAPA=00000mAh

DchCAPA=00000mAh

⇔

CHG PEAK  =12.00V

DCHG AVR  = 7.20V

ChgCAPA: 충전 용량    DchCAPA: 방전 용량

CHG PEAK: 피크 전압   DCHG AVR: 평균 방전 전압

●  데이터 표시는 차례로 DEC(-) 버튼과 INC(+) 버튼을 눌러 볼 수 있습니다.

● 에러 메시지

INPUT BATTERY

VOLTAGE ERROR

SWALLOW는 이상 요인을 에러 메시지를 통해 알려줍니다.

입력 전원의 전압이 10V 이하이거나 15V 이상입니다.

→ 입력 전원을 확인해 주십시오.

NO BATTERY

OUTPUT 단자에 배터리가 연결되어 있지 않습니다.

→ 배터리를 연결해 주십시오.

CHECK THE BATT. OPEN CIRCUIT

충․방전중 배터리 접속 코드에서 배터리가 분리되었습니다.

→ 배터리 접속 코드를 확인해 주십시오.

OUTPUT BATTERY

REVERSE POLARITY

배터리의 극성이 반대로 접속되었습니다.

→ 배터리의 극성을 바로 연결해 주십시오.

OUTPUT CIRCUIT

PROBLEM

SWALLOW 내부 회로에 이상이 생겼습니다.

● 참고 사항

●충전 시간 예측 하기

배터리의 용량을 안다면 다음 식을 이용해 충전 시간을 대략적으로 예측할 수 있습니다.

충전시간(분)=[배터리 용량(Ah)/충전 전류(A)]x60

예) 방전 된 7.2V 2000mAh Ni-Cd 배터리를 3.0A로 충전할 때,

충전 시간=(2.0/3.0)x60=약40분입니다.

※ 이 것은 대략적인 충전 시간을 예측하는 것이므로 실제 충전 시간과는 차이가 있습니다.

●새 배터리의 충전에 대해서

배터리를 처음 충전할 경우에는 충전을 시작한 지 얼마되지 않아 충전이 종료되는 경우가 있습니다. 이것은 아직 배터리가 안정되지 않아서 나타나는 현상으로 충전기나 배터리에 문제가 있는 것은 아닙니다.

이런 경우에는 우선 배터리를 방전시키고 식힌 다음에 충전을 하면서 충전 용량을 체크해서 배터리 용량만큼 충전이 되지 않은 경우에는 다시 충전시키기를 반복해 주십시오.

총 충전 용량이 배터리의 용량을 넘으면 배터리를 사용하시기 바랍니다.

이런 현상은 배터리를 처음 충전한 때로 부터 3번 충전할 때까지 일어나는 경우가 많으며, 5번 이상 충․방전을 거듭한 이후에도 이런 현상이 있다면 다른 부분에서 원인을 찾으시길  바랍니다.

-8-

● 문제 해결

본 기기가 정상적으로 작동하지 않을 때에는 먼저 아래 표를 참고하십시오. 해당 문제가 아래에 열거되어 있지 않은 경우나 아래의 지시가 도움이 되지 않는 경우에는 제품을 분해하지 말고 A/S를 의뢰하시기 바랍니다.

문제	원인	해결
LCD창에 아무런 표시도 나오지 않습니다.	전원이 입력되지 않았습니다.	입력 전원이 연결되었는지 확인해 주십시오.
	입력 전원의 극성이 반대로 연결되었습니다.	입력 전원의 극성을 올바르게 연결해 주십시오.
충전이 안됩니다.	배터리의 수명이 다 되었습니다.	배터리를 교체해 주십시오
	배터리가 접속되지 않았습니다.	배터리의 접속상태를 확인해 주십시오.
배터리에서 열이 많이 납니다.	배터리가 완전히 충전 되었을 때 약 45℃정도 열이 나는 것은 정상입니다.
	직사 광선이 닿는 더운 곳에서 사용 했습니다.	직사 광선이 닿지 않고 통풍이 잘 되는 곳에서 작동하십시오.
자동 최적화 시스템으로 충전을 할 때 전류가 올라가지 않고 충전 시간이 오래걸립니다.	순정 배터리 접속 코드를 사용하지 않았습니다.	순정 배터리 접속 코드를 사용해 주십시오.
충전을 시작한 후 얼마 되지 않아 충전이 종료됩니다.	배터리 접속 코드가 오염되었거나 접속 상태가 좋지 않습니다.	배터리 접속 코드를 확인해 주십시오.
	새 배터리를 사용했습니다.	참고사항을 확인하십시오.
	입력 전원이 불안정합니다.	신뢰성 있는 메이커의 안정화 전원을 사용하시고 납축전지의 경우 충전 상태를 확인하십시오.
	충전하려는 배터리가 뜨겁습니다.(35℃이상)	배터리를 충분히 식힌 후 사용하십시오.

※ 이외의 궁금하신 사항은 전화(02-568-8573)나 http://www.sjproporc.com을 이용하시기 바랍니다.

-9-

● 리튬 이온(Li-ion)/리튬 폴리머 배터리 사용시의 유의 사항

● 리튬이온 혹은 리튬 폴리머라고 분명히 쓰여 있어야 충전 할 수 있는 배터리입니다. 리튬이라고 표기되어 있는 배터리는 충전할 수 없습니다. 충전시 폭발 위험성이 있습니다.

● 배터리 셀당 전압이 표기되어 있는 배터리만 사용하십시오(3.6V / 3.7V). 셀당 전압이 표기되어 있지 않은 배터리는 절대로 사용하지 마십시오. 과충전되어 폭발할 위험이 있습니다.

● 셀당 용량이 표기되어 있는 배터리만 사용하십시오. 셀당 용량이 표기되어 있지 않은 배터리는 절대로 사용하지 마십시오. 과충전 되어 폭발할 위험이 있습니다.

● 리튬이라고 표시되어 있는 배터리는 1회용 배터리입니다. 절대로 충전하시면 안됩니다. 충전시 폭발하여 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

● 리듐계통의 배터리는 셀당 2.8V 이하로 내려 가면 다시는 사용 할수 없는 배터리입니다.

충전기에서 로우전압으로 충전이 불가능 할때는 절대로 강제로 할려고 하지 마십시오.

● 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리는 믿을 수 있는 메이커의 제품을 사용하십시오.

● 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 충전시에는 자리를 절대로 비우지 마시고 가끔 배터리를 만져 보아 미지근해지면 즉시 충전을 중단하십시오.

● 셀당 3.7V 일 때 2개 직렬 연결시는 7.4V입니다.  병렬 연결시에는 전압은 같고 용량만 2배가 됩니다. 잘 이해가 되지 않으면 저희 홈페이지나 전화로 문의 바랍니다.

● 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리는 상당히 위험성이 있는 배터리입니다. 핸드폰 배터리등을 빼서 조합하여 사용시 배터리가 폭발하거나 충전기에 이상이 생깁니다.

● 배터리 충전시 주변에 인화성 물질이 있거나 시트등 화재의 위험성이 있는 곳에서는 절대로 사용하지 마십시오. 전압 설정이 잘못되면 배터리는 폭발하여 화재가 발생 합니다.

● 휴대폰, 캠코더, 카메라, 노트북용 배터리는 배터리 내부에 충전 보호 회로가 내장되어 있으므로 본 제품으로 충전할 수 없습니다.

※위의 유의 사항을 지키지 않을 시에는 인명피해가 나거나 재산상의 손해가 발생할 수있습니다. 반드시 주의 사항을 지켜 주시고 18세 이하의 청소년 및 어린이는 충전을 하지 마십시오. 위의 사항을 지키지 않고 사용시 사고의 책임은 본인에게 있고 당사는 전혀 책임을 지지 않습니다.

● 보증 수리 및 A/S에 대해

● 저희 SJ PROPO에서는 SWALLOW에 대해 정상적인 사용 중에 고장난 경우에는 무상 보증 수리를 해드립니다.

● 소비자 과실로 인한 고장인 경우에는 실비로 수리를 해 드립니다.

● 원칙적으로 A/S 수리등의 제품 우송료는 소비자가 부담하게 됩니다.

● 수리를 의뢰하실 때는 아래의 주소 제품을 보내주시거나 직접 방문해 주시기 바랍니다.

● 수리를 의뢰하실 때 고장 내역을 기입해 주시면 더욱 신속한 A/S를 받으실 수 있습니다.

● 제품을 우송하실 때에는 되도록 충격흡수제를 사용하여 상자에 넣어 파손되지 않도록 해 주십시오.

● 보내실 곳:     서울특별시 강남구 대치동 939-28호 윤성 빌딩 104호

SJ PROPO A/S 담당자   ꂖ135-280

전 화: 02)568-8573

-10-

많이 사용 하시는 배터리의 설정 값 예제입니다. 참고 하십시오.

♦ 송신기 배터리 사용 예제입니다. (충전 및 방전)

수소배터리 8셀 9.6V 2300mAh 의 AA사이즈의 충방전입니다.

NiMH CHARGE

C=1.2A

NiMH DISCHARGE

D=1.0A     7.2V

송신기 배터리는 AA사이즈의 배터리입니다. 용량이 적거나 많거나 상관없이 충전 전류 1.2A로 하시는 것은 제일 좋습니다. 이때 송신기용 배터리는 꼭 송신기에서 분리후 배터리를 충전기에 직접 연결 하여 충전 하셔야 합니다. 만약 송신기으 충전 단자로 충전시 송신기에 치명적인 영향을 주어 송신기를 망가 뜨릴수 있습니다.

방전시에는 셀당 0.9V를 지켜야 하므로 송신기는 8셀 * 0.9 = 7.2V로

방전 종지 전압을 설정 하였습니다. 방전 전류는 1.5A가 적당 하나 스왈로우의 최대 방전 전류는 1A이고 방전W수가 적으므로 1A까지 방전은 되지 않고 약 0.5-0.6A로 방전이 됩니다.

♦ 수신기 배터리 사용 예제입니다. (충전 및 방전 4.8/6.0V )

수소 배터리 4/5셀 1100mAh 의 배터리 충방전입니다

NiMH CHARGE

C=1.2A

NiCd DISCHARGE

D=1.0A  3.6V

수신기 배터리는 통상 aa 사이즈나 비슷한 사이즈의 배터리입니다.

통상 4셀 5셀을 많이 사용 합니다. 충전 전류는 1.2A로 하시는 것이 제일 좋습니다. 조금 급하시면 1.5A로 하셔도 되나 2.0A는 절대로 넘기지 마십시오. 배터리 배선이 녹아 쇼트가 됩니다. 충전이 잘 안되거나 용량이 조금 들어 가고 끝나는 것은 수신기의 전원 스위치 및 연결선을 확인 하십시오. 연료가 닿은 배선은 내부저항값이 높아져 충전이 안됩니다.

방전 전압은 셀당 0.9V입니다. 4셀은 0.9*4= 3.6V / 5셀은 0.9*5=4.5V

로 방전 종지 전압을 설정 하시고 방전 전류 1.0A로 하시면 최적입니다.

♦ R/C자동차 메인용 배터리 사용 예제입니다. (충전 및 방전)

수소/니카드 배터리 6셀 7.2V 충방전의 방법입니다.

NiMH CHARGE

C=3.0A

NiMH DISCHARGE

D=1.0A     5.4VV

전동용 자동차의 메인 배터리는 통상 C타입의 배터리입니다.

수소 배터리 3000-3700mAh은 충전 전류 3.5A 정도로 충전 하시면 됩니다. 이대 스왈로우는 방전 전류가 약하므로 자동차 등에서 배터리를 다 사용 하고 방전을 하시기 바랍니다. 니카드 배터리 역시 용량에 상관 없이 3.5A 정도로 충전 하시면 가장 좋습니다.

♦ 스타터 모터등에 사용 하는 납축전지 충전 방법입니다.

납축전지 12V 7A 충전 방법입니다. 납축전지는 방전 하면 안됩니다

PB CHARGE

C= 1.5A

납축전지는 관리하기가 상당히 까다로운 배터리입니다. 2-3일에 한번은 사용 하지 않아도 꼭 충전을 해야 합니다. 1달 이상 방치한

납축전지는 절대로 충전이 안되고 충전기만 망가뜨립니다.

꼭 잊지 말고 2-3일에 한번은 꼭 충전을 하시고 사용시 역시 50%이하로는 사용 하지 마시고 다시 충전을 하셔야 1년 이상 사용 가능 한 배터리입니다. 간혹 진짜 자동차의 배터리 12V 60A 배터리를 충전 하신다고 하는데 제발 진짜자동차용 배터리는 카센터등에서 충전 하여 사용 하십시오.

♦ 리듐 폴리머 배터리 충전입니다. (방전은 하지 마십시오)

리듐 폴리머 배터리 11.1V 1600mAh 충전시입니다.

LiPo chagge

C=1600mAh 11.1Vp

리듐 폴리머 배터리의 전압과 용량을 맞추어 줍니다. 엔터를 누르면 충전이 개시 됩니다. 이제부터 리듐폴리머의 충전중 주의 사항

1) 리듐 폴리머는 셀당 2.8V 이하로 내려 가면 충전기에서 충전을 하지 않습니다. 이때 충전기에서는 out batt low volt 라고 표기 되며 충전이 되지 않습니다. 2.8V 이하로 사용한 리듐 폴리머 배터리는 폐기 해야 합니다. 충전시 잘못 하면 폭발 하여 인명 피해가 발생 합니다.

2) 리듐 폴리머 배터리 충전시 충전 전류는 용량 대비 1C로 충전 합니다. 즉 1600mAh이면 1.6A로 충전을 하나 배터리 특성상 맨처음 에는 충전 전류가 적게 표기되며 충전을 하고 만충전이 가까워 지면 역시 충전 전류값이 적어 지며 충전이 됩니다. 통상 충전 시간은 1시간 이상입니다.

3) 리듐 폴리머 배터리가 충전이 거의 다된 것은 전압을 가지고 판단 합니다. 즉 셀당 4.2V 가까이 되면 충전이 거의 만충전이 되어 가고 있다는 표시입니다. 용량은 본인이 사용하고 남은 양을 알수 없으므로 참고 사항입니다. 만약 셀당 4.2V가 넘게 충전이 되면 충전을 즉시 중단 하고 배터리 및 충전기를 점검 해야 합니다. 잘못 하면 인명 피해가 발생 합니다.

4) 반듯이 셀을 감지 하는 LCB-5C / LCB-6C를 사용 해야 합니다. 이유는 배터리의 전압이 틀어진 경우에 충전시에는 어느 특정셀이 과충전 되어 터질수 있습니다.

5) LCB-5C/6C를 사용 할려면 리듐 폴리머에 각셀을 모니터 할수 있는 코넥터가 부착 된것만 사용 할수 있습니다.

6) LCB-5C는 광범위 하게 모든 충전기에 사용 가능 합니다.

7) LCB-6C 사용시에는 각셀의 전압을 모니터 할수 있습니다.

SJPROPO 특정 충전기와 LCB-6C는 서로 통신을 하여 각셀의 전압을 화면에 보여 줍니다. LCB-5C는 충전기와 통신이 안됩니다.

8) 리듐 폴리머 배터리는 잘못 사용시 화재가 발생 하며 인명 피해가 생길수 있습니다.

셀당 방전 종지 전압은 2.8V 이며 만충전시 4.2V입니다.

즉 셀당 2.8V 이하로 사용한 리듐 폴리머 배터리는 배터리 메이커의 폐기 방법을 보시고 그대로 하시기 바랍니다.

충전시에는 자리를 비우지 마시고 충전기의 전압을 보면서 셀당 4.2V 이상 전압이 올라 가면 즉시 충전을 중단 하셔야 합니다.

예) 11.1V 배터리의 만충전 전압은 12.6V입니다. 12.6V가 넘어가면 배터리가 터져 인명 피해가 발생 합니다.

9) 리듐 폴리머 배터리는 각셀의 전압을 확인 할수 있는 대한민국에서 공통적으로 사용 하는 코넥터가 있어야 합니다.

10) LCB-6C 사용시에 각셀의 전압을 확인 하고 싶으면 인터페이스의 연결 코넥터를 충전기 및 LCB-6C에 연결 하십시오.

11) ac/dc스왈로우의 BATT TYPE SW를 3초이상 누르고 계시면 화면에 IN PUT/OUTPUT의 화면이 나옵니다.

12) 이때 INC SW를 한번 누르면 chgcapa/discapa 화면이 나옵니다. 즉 충전 용량 방전 용량입니다.

13) INC SW를 다시 누르면 CHG PEAK /DCHG PEAK 화면이 나옵니다, 즉 충전시 높은 전압 방전시 높은 전압 표시입니다.

14) 이때 INC SW를 누르면 리듐 계통의 배터리 각 전압을 볼수 있습니다. ( 단 LCB-6C를 별도 구매시입니다.)

15) 이때 계속 INC SW를 누를때마다  1셀 , 2셀 3셀 , 4셀 , 5셀

까지의 각 셀당 전압을 확인 할수 있습니다.

16) 리듐폴리머 배터리가 가장 많이 망가 지거나 사고가 나는 이유는 각셀의 전압이 틀려 지는 것입니다. ac/dc 스왈로우 충전기는 그러한 위험성을 유저님에게 보여 드립니다.

* 참고 사항입니다.

저희 sjpropo의 중급 이상의 충전기는 d/d up down 회로가 내장 되어 있습니다. 이것은 충전기에서 가장 중요한 사항입니다.

즉 충전시 충전기 및 배터리의 열이 없으며 모든 배터리를 보호 할수 있는 가장 하이테크닉의 기술입니다. 간혹 송신기 충전시 입력전압을 올리는 충전기는 D/D UP 장치가 없는 충전기입니다.

충전시 팬이 시끄럽거나 열이 많이 마는 충전기 역시 D/D UP DOWN 회로가 들어 가 있지 않는 충전기입니다.

모든 충전기의 열은 결국 에너지의 손실 및 배터리 및 충전기에 치명적인 부분입니다.